KOSZTORYS OFERTOWY
,,ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA" V  ETAP

Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota
	1
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Niegosławice do Kowalskiego od km 0+000 do km 0+078 dł.78 m

	
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	78*2*0.50 = 78.000
	
	

	
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	78*2.5 = 195.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	
	 
	PODBUDOWA


	
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm
	m2
	78*2.5= 195.000
	
	

	
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	78*2.5*0.075 = 14,62
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	
	 
	NAWIERZCHNIA

	
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	78*2.5= 195.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	
	 
	POBOCZA

	
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	78*2*0.50 = 78.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Niegosławice do Kowalskiego od km 0+000 do km 0+078 dł.78 m
	

	2. 
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Odrzywół od km 0+000 do km 0+185 dł.185 m

	
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	185*2*0.5 = 185.000
	
	

	
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	185*2,5 = 462.500
	
	

	
	

	
	 
	PODBUDOWA

	
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm
	m2
	185*2,5 = 462.500
	
	

	
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	185*2,5*0.050 = 23.120
	
	

	
	

	
	 
	NAWIERZCHNIA

	
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	185*2.5 = 462.500
	
	

	
	

	
	 
	POBOCZA

	
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kkuszywem kamiennym obustronnie gr.7 cm
	m2
	185*2*0.5 = 185.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Odrzywół od km 0+000 do km 0+185 dł.185 m
	

	3.
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Olbrych od km 0+008 do km 0+235 dł.227 m

	
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	(62*2*0.5)+(165*2*0.3) = 161.000
	
	

	
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )od km 0+008 do km 0+070 szer.3,5 i od km 0+070 do km 0+235 szer.2,5 m
	m2
	62*3.5+165*2.5 = 629.500
	
	

	
	

	
	 
	PODBUDOWA

	
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm od km 0+008 do km 0+070 szer.3,5 i od km 0+070 do km 0+165 szer.2,5 m, zjazd w km 0+070 str.prawa 10x3,5=35 m2
	m2
	62*3.5+165*2.5+35 = 664.500
	
	

	
	

	
	 
	NAWIERZCHNIA

	
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	62*3.5+165*2.5+35 = 664.500
	
	

	
	

	
	 
	POBOCZA

	
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	(62*2*0.5)+(165*2*  0.25) = 144.500
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn - Olbrych od km 0+008 do km 0+235 dł.227 m
	

	4. 
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska Stawisko od km 0+000 do km 0+205 dł.205 m

	
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	205*2*0.5 = 205.000
	
	

	
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	205*3.5 = 717.500
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	
	 
	PODBUDOWA

	
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 15 cm
	m2
	205*3.5 = 717.500
	
	

	
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	205*3.5*0.050 =35,87
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	
	 
	NAWIERZCHNIA

	
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	205*3.5= 717.500
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	
	 
	POBOCZA

	
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	75*2*0.50 = 75.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska Stawisko od km 0+000 do km 0+075 dł.75 m
	

	5.
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Stawiszyce do Mrozowej od km 0+000 do km 0+255dł.255 m

	
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	255*2*0.25 = 127.500
	
	

	
	SST D-04.08.03
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki )
	m2
	255*2.5 = 637.500
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	
	 
	PODBUDOWA

	
	SST D-04.04.04
	Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm
	m2
	255*2.5 = 637.500
	
	

	
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	255*2.5*0.075 = 47.810
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	
	 
	NAWIERZCHNIA

	
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	255*2.5 = 637.500
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	
	 
	POBOCZA

	
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	255*0.25 = 63.75
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Stawiszyce do Mrozowej od km 0+000 do km 0+255 dł.255 m
	

	6.
	 
	Przebudowa drogi dojazdowej Stawiszyce Łącznik od km 0+000 do km 0+170 dł.170 m

	
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	
	SST D-06.03.01
	Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy
	m2
	170*2*0.5 = 170.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	

	
	 
	PODBUDOWA

	
	SST D-04.08.01.d
	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.
	t
	170*4,2*0.075 = 53.550
	
	

	Razem dział: PODBUDOWA
	

	
	 
	

	
	SST D-05.03.05/d
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.
	m2
	170*4,2 = 714.000
	
	

	Razem dział: NAWIERZCHNIA
	

	
	 
	POBOCZA

	
	SST D-06.03.01
	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm
	m2
	170*2*0.5 = 170.000
	
	

	Razem dział: POBOCZA
	

	Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Stawiszyce Łącznik od km 0+000 do km 0+170 dł.170 m
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