                                                                                                             Zał. nr 3 do SIWZ

                                                               Przedmiar Robót
Biblioteka Złota
	Lp
	Podstawa
	Opis
	jm
	Obmiar
	Cena jed.
	Wartość 

	1.
	KNR-0-19 0929-12
	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV
	m2
	4
	
	

	2.
	KNR 2-02
0825-01 
	Sztablatura profili ciągnionych do 10 cm-gzymsy
	m
	77,2
	
	

	3.
	KNNR 2 1203-03  
	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwu barwnych z płytek z kamieni  sztucznych  10 cm
	m
	35
	
	

	4.
	KNR  4-01 0321-03 analogia
	Obsadzenie podokienników marmurowych
	szt.
	4
	
	

	5.
	KNR 2 -02 2009- 02
	Tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
	m2
	101,52
	
	

	6.
	KRN 2-02u2 1134.1
	 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe
	m2
	101,52
	
	

	7.
	KNR 4 -01 1204-02
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych
	m2
	101,52
	
	

	8.
	KNR  4 -01 1216-01 analogia
	Zabezpieczenie podłóg folią
	m2
	81,9
	
	

	9.
	KNR 7-12 0105/01
	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych
	m2
	130
	
	

	10.
	KNR 7-12 0217/01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji dachowych pełnościennych
	m2
	130
	
	

	11.
	KNR 7-12 0222/01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emalią ftalową  konstrukcji dachowych pełnościennych
	m2
	130
	
	

	12.
	KNR 4-01 0535/04
	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	26
	
	

	13.
	KNR 4-01 0535/06
	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	12
	
	

	14
	KNNR 2 0505/05
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej
	m
	26
	
	

	15
	KNNR 2 0505/05
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej
	m
	13
	
	


Biblioteka w Pełczyskach
- wyjazd dla niepełnosprawnych
	Lp
	Podstawa
	Opis
	jm
	Obmiar
	Cena jed.
	Wartość

	1.
	KNR-2-31 0403-03 analogia
	Montaż palisady
	m
	10,5
	
	

	2.
	KNR 2-31

0407-01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm
	m
	8,5
	
	

	3.
	KNR 2-31

0511-02
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo-wapiennej
	m2
	19,5
	
	

	4.
	KNR 2-31

0402-04
	Ława betonowa z oporem
	m3
	4,5
	
	

	5.
	KNR 4-01 0105-01 analogia
	Zasypianie piaskiem po montażu palisady
	m3
	3
	
	

	6
	KNR 4-01 0212-03
	Rozbiórka konstrukcji betonowych(rozbiórka schodów)
	m3
	3
	
	

	7.
	KNR-2-02 1208-01 analogia
	Poręcze dla niepełnosprawnych
	m
	11
	
	

	8.
	KNR 2-02

1208-03
	Pochwyt na wspornikach
	m
	11
	
	


-biblioteka 

	Lp
	Podstawa
	Opis
	jm
	Obmiar
	Cena jed.
	Wartość

	1.
	KNR 4-01 0304-01
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  – zamurowanie drzwi
	m3
	1,26
	
	

	2.
	KNR 4-01 0711-03
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo wap. na ścianach 
	m2
	6,79
	
	

	3.
	KNR 2-02 0817-01 
	Osiatkowanie ścian i stropów 
	m2
	53,12
	
	

	4.
	KNR 2-02u2 0927/01
	Podkłady pod wyprawy szlachetne
	m2
	53,12
	
	

	5.
	KNNR 2 1004-01
	Akrylowe tynki dekoracyjne
	m2
	53,12
	
	

	6.
	KNR-  4-01 0212-03
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych – rozbiórka schodów
	m3
	4
	
	

	7.
	KNR 0-19 0929-11
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwieranie i uchylno-rozwierane dwudzielne PCV o pow. ponad 2,5 m2
	m2
	17,04
	
	

	8.
	KNR 2-02u2 0541-01
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm
	m2
	2,94
	
	

	9.
	Wycena indywidualna
	Przeróbka krat
	m2
	2,94
	
	

	
	KNR-  4-01 0331-02
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej lub  cementowo-wapiennej  dla otworów drzwiowych i okiennych
	m2
	2,21
	
	

	11
	KNR- W 4-01 0329-03
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o grubości ponad  ½ cegły na zaprawie wapiennej lub  cementowo-wapiennej  dla otworów drzwiowych i okiennych
	m3
	0,88
	
	

	12.
	KNNR  2 1104-02
	Ościeżnice drewniane 
	m2
	3,6
	
	

	13.
	KNNR  2 1103-01
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  fabrycznie wykończone 
	m2
	3,6
	
	

	14
	KNR 0-19 0929-12
	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV
	m2
	2,1
	
	

	15.
	KNR  2-02 2003-02
	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
	m2
	9,63
	
	

	16.
	KNR  2-15 0224-03
	Ustęp z płuczka ustępowa typu „ kompakt”
	szt.
	1
	
	

	17.
	KNR  2-15 0221-02
	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	szt..
	1
	
	

	18.
	KNR  2-15 0115-01
	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 
	szt.
	1
	
	

	19.
	KNR  2-15 0104-01
	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach  w budynkach nie mieszkalnych 
	m
	21,5
	
	

	20.
	KNR  2-15 0205-04
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.110 mm o połączeniach wciskowych
	m
	13,5
	
	

	21.
	KNR-  4-03 1001-01
	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym
	m
	48,5
	
	

	22.
	KNR  5-08 0209-02
	Przewód wtynkowy –łączny przekrój żył do 7,5 mm2 układany w tynku w podłożu nie betonowym
	m
	48,5
	
	

	23.
	KNR-  4-03 1012-01
	Zaprawianie bruzd
	m
	48,5
	
	

	24.
	KNR-  4-01 0715-02
	Tynki wewnętrzne zwykłe Kat II o pow. podłogi ponad 5 m2 wykonywane ręcznie.
	m2
	16,5
	
	

	25.
	KNNR-  3- 0302-01
	Uzupełnienie ścian z cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami-zamurowanie okna
	m3
	1,29
	
	

	26
	KNR 0-19

1023-01
	Montaż okien z PCV z obróbka obsadzenia o pow.do 04 m2
	m2
	0,36
	
	

	27.
	KNNR 2-0803-02
	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej 
	m2
	23,5
	
	

	28.
	KNNR 2 1203-02
	Posadzki jedno i dwu barwne z płytek  z kamieni sztucznych układane na klej metoda  regularną 
	m2
	7,1
	
	

	29.
	KNR  2-02 2009-02
	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie
	m2
	48,5
	
	

	30
	KNR 2-02u2 1134.1
	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe 
	m2
	48,5
	
	

	31.
	KNR-  4-01 1204-02
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych
	m2
	48,5
	
	

	32.
	KNR-  4-01 0106-01
	Wykopy pod kanalizację
	m3
	1,5
	
	

	33.
	KNR-  4-01 0313-02
	przesklepienia otworów w ścianach z cegieł w wykonanie bruzd dla belek.
	m3
	0,8
	
	

	34.
	KNR-  4-01 0313-04
	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP. 180
	m
	7,5
	
	


