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I. Dane ogólne

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Nazwa Inwestycji: Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i filii w 
                               Pełczyskach
Adres Inwestycji:    
Złota 225
Zamawiający: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej
Adres zamawiającego: 
28-425 Złota

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.

2.1. Zakres robót 

Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót
2.2. Informacje o terenie budowy

Projektowaną inwestycje zlokalizowano  na gruntach gminy Złota   działki nr :

Biblioteka gminna  
w Złotej
344/1 

Filia w Pełczyskach                            856/1

Na terenie placów budowy znajdują  się linie napowietrzne elektryczne, sieci  wodociągowe, drogi gminne.

2.3. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenów budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

2.4. Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania tere​nu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z mieszkańcami posesji sąsiadującymi z terenem robót ograniczenia lub brak dojazdu do posesji.

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:



(i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 


                substancjami toksycznymi,

     

(ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,



(iii) możliwością powstania pożaru.

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Koordynatora robót 

2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej część dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wypo​sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud​nionego na placu budowy.

2.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie koordynatora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe kraju, w którym prowadzone są roboty,  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować koordynatrtora  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy


Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację bazy/baz dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.  

3. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia


Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Roboty wiodące :

45000000-7
Roboty budowlane 

45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ogólny zakres robót :

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków

45111200-0
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne

II. Wymagania dotyczące robót


Poniżej opisano wymagania związane z budową elementów niniejszego zadania budowlanego

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowa​ne wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwia​jących prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla​nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgod​ne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicz​nych.
Wykonawca robót powinien przedstawić koordynatorowi robót inwestor​skiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów bu​dowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oz​naczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie ok​reślone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wyko​nywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podsta​wę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 

      warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów 

      i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z koordynatorem robót. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne w celu przeprowadzenia inspekcji.

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy bu​dowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trak​cie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wy​konawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji koordynatora robót, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowa​ne przez koordynatora robót materiały, elementy budowla​ne lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

 
Jeżeli przedmiar robót i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi koordynatora robót  o proponowanym wyborze. Koordynator robót podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez koordynatora  robót materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

III. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w Specyfikacjach Technicz​nych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora Nadzoru inwes​torskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowe​go użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z koordynatorem  wybór sprzętu.

1. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków trans​portu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szcze​gółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów kon​strukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzę​tu transportowego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

1.1   Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transpor​tu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organiza​cji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreś​lonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.2  Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy bra​ku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z koordynatorem robót.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

IV. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową/kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami koordynatora robót. 

Decyzje koordynatora robót dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie,  specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu de​cyzji koordynatora robót  będzie brał pod uwagę wyniki ba​dań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, któ​re maja wpływ na rozważany problem.

Polecenia koordynatora przekazane Wykonawcy bę​dą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzyma​nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

V. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiąz​ków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty koordynatora 
1. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone pozio​mo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyli​czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy po​dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

VII. Odbiór robót budowlanych

1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów:  odbiór końcowy, . Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreś​lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych .

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od​bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych ro​bót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku​mentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem toleran​cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

VIII. Rozliczenie robót

Rozliczanie robót pod​stawowych będzie dokonane w systemie obmiarowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy na wykonanie robót. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określo​ne w umowie.

                                 Prace przygotowawcze

Inne prace przygotowawcze
Data opracowania:

Wrzesień 2010r.

 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Inne prace przygotowawcze
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przygotowawczych takich jak: rozbiórka elementów budowlanych 
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  rozbiórką elementów budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w “Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  “Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  “Wymagania ogólne” 

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  “Wymagania ogólne” 

4.2.Transport materiałów.

Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia materiału rozbiórkowego

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  “Wymagania ogólne” 

5.2. Rozbiórka elementów budowlanych


Roboty rozbiórkowe elementów budowlanych obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów przeznaczonych do rozbiórki  zgodnie z przedmiarem robót, 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  “Wymagania ogólne”  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

 Roboty ziemne

Wykonanie wykopów w gruntach kategoriach I-V 
Data opracowania:

                                                   Wrzesień 2010 r.

                                 Roboty ziemne

Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy innych elementów jak np. nasypy Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymagania ogólne 
4. RANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w  „Wymagania ogólne”
4.2.Transport gruntów

Wybór transportu należy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „„Wymagania ogólne”
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  Wymagania ogólne”
 Budowa elementów konstrukcyjnych
Budowa elementów konstrukcyjnych 
Data opracowania:

wrzesień 2010 r.

                                  Budowa elementów konstrukcyjnych

Budowa elementów konstrukcyjnych

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową elementów konstrukcyjnych.

1.2.Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych.

Konstrukcje murowane – konstrukcje wykonane z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementów betonowych lub z kamieni naturalnych połączone spoiwem w postaci różnego rodzaju zapraw murarskich

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany:

· dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

2.2. Rodzaj użytych materiałów 

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:

· Beton

· Zaprawa cementowo-wapienna

2.2.1.Beton

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 B-15 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 
2.2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi technicznymi aprobatami.

2.2.3.Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.4.Piasek

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711.

2.2.5.Deskowanie

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251

2.2.8 Cegły i bloczki

Cegły i bloczki betonowe użyte przez Wykonawcę powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i obowiązujących norm.

W przypadku możliwości zastosowanie różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to z koordynatorem robót
2.2.9 Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna wykorzystana przez Wykonawcę powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej i obowiązujących norm 

W przypadku możliwości zastosowanie różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to z Inspektorem Nadzoru. 

.

2.3.Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 orz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

2.4. Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta.

Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych pomieszczeniach.

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych


Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Koordynatora robót na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów lub wcześniej jeśli wymagają tego testy przeprowadzane przez Koordynatora robót. 

Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie można zmienić. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport 

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go. 

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” .

5.2. Prace ziemne

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną .

5.3. Betonowanie 

Wykonanie mieszanki betonowej

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania , określonymi przez :

kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych 

5.4.Konstrukcje murowe 
Mury należy wykonywać, z zachowaniem prawidłowego wiązania  i o grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, itp.  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru i jednej klasy. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.5.Uszczelnianie i izolacja.

Materiały uszczelniające, ilość warstw wodoodpornych  i ognioochronnych powinna być zgodna z ST
5.6. Zakres i warunki prowadzenia prac 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie  ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” .

6.2.Cel kontroli jakości

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z przedmiarem robót  Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów.

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” .

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

PN-88/B-06250
Beton zwykły.

PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-19701:1997 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 




lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

8.2.Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część I - Roboty ogólnobudowlane

 Instalacje wewnętrzne w budynkach 
Instalacje wewnętrzne w budynkach  
Data opracowania:

Wrzesień 2010 r.

 Instalacje wewnętrzne w budynkach 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

1.2 Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych 

W zakres tych robót wchodzą:

montaż wyposażenia i armatury

montaż instalacji wewnętrznych

próby szczelności instalacji i urządzeń,

kontrola jakości.

1.3 Określenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna wewnętrzna - system kanalizacji wewnątrz budynku odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze do systemu kanalizacji zewnętrznej 

Wewnętrzna instalacja wodociągowa  – system przewodów wraz z armaturą służącą do  rozdziału wody do poszczególnych punktów 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” .

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami  ST,

Wszystkie urządzenia przeznaczone do wody pitnej powinny mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Zakładu Badań Żywności I przedmiotów Użytkowych.

2.1.1 Armatura sanitarna 

Instalacja wyposażona będzie w standardową armaturą czerpalną i odcinającą (przelotowe i czerpalne zawory kulowe, zawory ze złączką do węża) oraz standardowe przybory sanitarne. 

2.1.2 Rury stalowe ocynkowane 


Rury stalowe czarne zabezpieczone antykorozyjnie i ocieplone termicznie o połączeniach spawanych przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania wg normy PN-80/H/74244. 

2.2 Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 orz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

2.3 Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta.

Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych pomieszczeniach.

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych

2.4 Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inspektora Nadzoru na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych materiałów lub wcześniej jeśli wymagają tego testy przeprowadzane przez koordynatora robót Wybranych i zaakceptowanych materiałów nie można zmienić. 

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania 


Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· samochodu dostawczego ,

· wiertarki udarowej ,

· narzędzi montażowych

· oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” 
4.2 Transport 

Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie będą wpływały niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewożonego materiału lub urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne”
5.2 Zakres i warunki prowadzenia prac 

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne”.

6.2 Cel kontroli jakości

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów.

6.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości obejmuje prace wymienione w Specyfikacji i ich zgodność z dokumentacją techniczną i z instrukcjami koordynatora robót
Szczególną uwagę należy zwrócić na :

· technologię montażu

· jakość połączeń

· certyfikaty producentów potwierdzające zgodność z wymaganiami Specyfikacji, jakość urządzeń i materiałów nie wymagających przeprowadzenia badań

· aktualne techniczne aprobaty dla użytych rur 

· aktualne techniczne aprobaty  dla zastosowanej armatury.


Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inspektora.

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora.


Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy 
PN-64/M-75067
 Armatura sieci domowej Zawór spustowy 

PN-76/M-75001
 Armatura sieci domowej Wymagania i badania

PN-73/M-75176
 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa Zawory spłukujące

PN-71/B-10420
 Urządzenia ciepłej wody w budynkach Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/M-75224
 Armatura domowej sieci wodociągowej Zawory przelotowe

PN-75/M-75125
 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte

PN-77/B-75700
 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów 

PN-78/B-12630
 Wyroby sanitarne porcelanowe Wymagania i badania

PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt Wymagania i badania

PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne Zlewozmywaki

PN-79/B-12634 
Wyroby sanitarne ceramiczne Umywalki

PN-81/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych - Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i       PP-R

8.2 Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
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