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                 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                         WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INWESTOR :GMINA ZŁOTA
           ZADANIE :Aktywizacji społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Złota
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ I.

1.1.   Dane ogólne

Inwestor: Gmina Złota ,Złota 109 ,28-425 Złota

Adres inwestycji: ETAP I - realizacja do 15-10-2012r.

   -1.Pełczyska- dz.nr 865/3 

   -2. Złota - dz.nr 346/6
   -3. Stawiszyce – dz.nr 365/1
ETAPII- realizacja do 30-09-2013r.
  -1. Miernów – dz.nr 304./1
  -2.   Probołowice - dz.nr 120/5
  -3. Biskupice -  dz.nr 134
  -4. Żurawniki – dz.nr 735
  -5. Nieprowice – dz.nr 424
  -6. Rudawa   - dz.nr104/1
  -7. Wola Chroberska -,dz.nr 142
Branża: Budowlana.

Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji dot. Aktywizacji społeczności poprzez poprawe warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Złota
w miejscowościach: Stawiszyce, Miernów , Probołowice , Pełczyska ,Złota ,Biskupice, Żurawniki , Nieprowice, Rudawa ,Wola Chroberska .Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Podstawą realizacji jest projekt budowlany posiadający potwierdzenie zgłoszenia robót

budowlanych wydane przez Starostę Pińczowskiego.

Każdy Oferent ma obowiązek zapoznanie się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich aspektów w nim zawartych w swojej ofercie a także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami i niniejszą ST.

Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez oferenta, że wszystkie elementy dokumentacji przetargowej są w pełni zrozumiałe dla oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani formalnych ani technicznych do zawartości dokumentacji przetargowej ani do projektu budowlanego.

Po podpisaniu umowy wykonawca wykona na swój koszt szczegółowy harmonogram robot oraz szczegółowy projekt organizacji robót, który powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji

i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa

higieny pracy.

Ewentualne zmiany jakichkolwiek elementów zakresu  wymagają przedstawienia przez wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji inspektora, spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Zagospodarowanie placu budowy , prace przygotowawcze  związane z wytyczeniem i realizacją obiektu ,zabezpieczenie istniejącego budynku i terenu przed uciążliwościami budowy zapewnienie czystości na placu budowy i terenie przyległym spowodowane transportem i pracami budowlanymi.

3. Informacje o terenie budowy

Przekazanie placu budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umową z inwestorem. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy przed ingerencją osób trzecich .Wykonawca jest obowiązany do pozyskania informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie budowy, dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do hydrantów p-poż. dla
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca pozyska informację dotyczącą reperów geodezyjnych.

4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach podziemnych i nadziemnych spowodowane robotami budowlanymi.

5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy wykona plan BIOZ. Wykonawca będzie stale w gotowości utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe na placu budowy oraz zapewniani przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonawca sporządzi plan ewakuacji uwzględniony w planie BIOZ

7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy:

- Utrzymywać bezpieczne warunki pracy;

- Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót;

- Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy;

- Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg;

- Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca na własny koszt wykona projekt zagospodarowania i ochrony placu budowy do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru . W projekcie uwzględnione będzie również :

8. ogrodzenie i utrzymanie porządku na placu budowy, właściwe miejsca i magazyny składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywanie czystości dróg publicznych szczególnie w okresie wywozu ziemi, zabezpieczenie chodników przyległych do placu budowy oraz odprowadzenie wód opadowych i wód z wykopów a także wód odpompowanych z gruntu podczas robót fundamentowych

9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty przejęcia placu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania
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w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, roboty wykończeniowe.

 1. Część ogólna

Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem części II specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjno - budowlanych , wykończeniowych. 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z :

Rozdział 1 - Pokrycie dachów

Rozdział 2 - Roboty blacharskie

Rozdział 3 - Roboty izolacyjne

Rozdział 4 - Posadzki

Rozdział 5 - Stolarka

Rozdział 6 - Okładziny tynki zew. i wewnętrzne
 Rozdział 7 - Roboty malarskie, sufity podwieszone
 Rozdział 1. -  Pokrycia dachów 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
1.Pokrycie dachów

1 Wstęp.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące pokrycia dachów blachą  Określenia w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.

2 Materiały.

Blachodachówka w kolorze do uzgodnienia w arkuszach 

3 Sprzęt.

szpachle, noże do cięcia blachy, rolki i wałki dociskowe ,sprzęt do robót blacharskich.

4 Transport i składowanie.

Transport i składowanie blach trapezowych i dachówkowych zgodnie z instrukcją producenta.

5 Wykonanie robót.

Wykonanie pokrycia z blachodachówki zgodnie z przyjętym systemem np: BalexMetaI lub Lindab Coverline z użyciem systemowych kształtek uszczelniających obróbek blacharskich, obróbek specjalnych, śrub oraz innych akcesoriów systemowych w sposób zapewniający szczelność przed wnikaniem wody opadowej, roztopowej do wnętrza przegrody.

6 Odbiór.

Odbiory częściowe dotyczą podkładów pod izolację, izolację dylatacji, przebić przez izolację, obróbek skrajów połaci i okapów, ciągłości i szczelności izolacji w każdej warstwie.

Odbiór częściowy na podstawie protokółu przy stwierdzeniu usterek należy określić termin ich usunięcia.

Odbiór końcowy dotyczy ciągłości izolacji, występowania uszkodzeń, zgodności z projektem i warunkami ST.

Odbiory należy dokonywać po wystąpieniu opadów, w przypadku niezbędnym wykonać próbę wodną. Dokumenty do odbioru końcowego: dokumentacja powykonawcza z naniesieniem ewentualnych zmian., projekty wykonawcze (technologiczne), dokumenty wyników kontroli, badań i odbiorów częściowych, dokumenty wyrobów instrukcje producenta.

Odbiór końcowy uznaje się za dokonany po sporządzeniu protokołu oceny jakościowej pokrycia z wynikiem pozytywnym . W przypadku wystąpienia wyników ujemnych chociaż jednego z badań, część lub całość robót należy uznać za niezgodny z wymogami, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie do stanu wymaganego projektem i warunkami ST i zgłosić do ponownego odbioru.

Przy odbiorach częściowych i końcowym stosować wytyczne WTW i OR — ITB.

7 Obmiar.

Jednostką obmiaru jest m2.

8 Podstawa płatności.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy z wykonawcą.

9 Przepisy związane.

Papy wg normy PN-90/B-04615

Obowiązujące normy krajowe, odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, instrukcje producenta wyrobów 
Rozdział 2. - Roboty blacharskie

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

1.2 Materiały.

- rynny 0120 i rury spustowe 0 120 systemowe z PCV np.: Plastmo,

- parapety zewnętrzne z PCV zgodnie z przedmiarem
- obróbki blacharskie dachów, attyk, kominów pasy okapowe i obudowy skrajów połaci dachowych z blachy stalowej gr. 0,6 mm ocynkowanej, obustronnie powlekanej

w kolorze do uzgodnienia . Stosować się do rozwiązań systemowych zgodnie z Rozdziałem Pokrycie dachów np: BALEXMETAL lub LINDAB

- papa, lepik, masy konserwacyjne, kity asfaltowe, wkręty, nity ocynkowane, klamry, żabki, łapki, szpilki

Składowanie w pomieszczeniach wentylowanych i na paletach. Dopuszcza się stosowanie mniejszej grubości blach niż stosowane w niniejszej ST pod warunkiem udzielenia zgody przez inspektora nadzoru i projektanta (zwłaszcza gdy stosowane są rozwiązania systemowe).

1.3 Sprzęt.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- nożyce do cięcia blachy, urządzenie do gięcia blachy, sprzęt do robót blacharskich.

- wyroby prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski.

1.4 Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

1.5 Wykonanie robót.

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 % w kierunku rur spustowych. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 20 mm niżej w stosunku do górnej krawędzi obróbki podrynnowej w odległości 50 mm od jego płaszczyzny. Okapnik pasa podrynnowego mocowany żabkami do deski okapowej co 30 cm, opuszczony 5 cm poniżej deski okapowej, stosować siatki przeciw owadom (jak dla pomieszczeń gastronomicznych) w szczelinie wentylacyjnej. Rynny należy dylatować w połowie odległości między rurami spustowymi. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm Odchylenie rur spustowych od Unii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2,5 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ze spadkiem na zewn. 2% i uszczelnieniem przebicia przez okładziny. Mocowanie krawędzi okapowych wszystkich obróbek żabkami co min. 30- 40 cm. Połączenia blach stosować na rąbki leżące. 
Wszystkie obróbki attyk wykonać na płycie OSB gr. 2cm na dyblach drewnianych szer.

5 cm, wysokość od 10 cm do 6 cm ze spadkiem w kierunku dachu rozmieszczonych co

max. 45 cm. Długość dybli dostosować tak aby ich końce znalazły się min. 5 cm od

powierzchni ocieplenia Okapniki obróbek powinny być mocowane żabkami do dybli.

Dolne skraje okapników powinny przestawać min. 3cm poniżej spodu dybla.

Obróbki kominów i styków dachów z blachy trapezowej ze ścianami wykonywać na

wys. min. 30 cm w wydrach w materiale ocieplającym o gł. 5 cm, a na ścianach

oddzieleń p-poż. do górnej płaszczyzny ściany. Obróbki blacharskie tych styków wyłożyć

na połacie dachów przekrywając min. 2 fale.

Stosować śruby z uszczelkami do połączeń z blachą trapezową.

Stosować śruby, wkręty , nity z uszczelkami zapobiegającymi wnikaniu wody przez

miejsca połączeń.

1.6 Kontrola jakości robót.

Kontrola powinna obejmować zgodność z projektem oraz następujące badania: • sprawdzenie rynien i rur spustowych. Badania dokonać po wystąpieniu deszczu.

Badanie szczelności obróbek przy elementach przebijających połacie dachu. Nie dopuszcza się przenikania wody do wnętrza przegrody.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

1.7 Obmiar robót.

Jednostka obróbek lm2 Jednostka obmiaru rynien i rur spustowych lmb.

1.8 Odbiór robót.

Odbiór robót blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania, prawidłowości spadków, szczelności połączeń.

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

1.9 Podstawa płatności.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z umową z wykonawcą. 
      10. Zbiór norm i przepisów.

Pn-61/B-10245 Roboty blacharski budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym

przez polskie prawodawstwo. 
Rozdział 3. Izolacje przeciwwodne, paroszczelne
 I. Izolacje przeciwwodne, paroszczelne

1. Wstęp.

Izolacja ścian fundamentowych, ław i stóp, podłóg na gruncie i pomieszczeń mokrych, paraizolacje. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące izolacji ścian fundamentowych, ław i stóp, podłóg na gruncie i pom. mokrych, paroizolacje Specyfikacja stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją

2. Materiały.

Izolacje ścian fundamentowych, oraz pionowych ścian ław i stóp fundamentowych, słupów oraz na wierzchnich płaszczyznach stóp, bezspoinowe systemowe Np: PCI Pecimor 1K.

Na podlewkach pod ławami i stopami, na ławach, warstwa papy elastomerobitumiznej  wyłożona na 15cm poza obrys ławy i muru. Izolacje poziome na ścianach fundamentowych i pod ścianami działowymi jak izolacje poziome podłóg na gruncie.

Izolacje poziome podłóg na gruncie i izolacje podłóg w pom. mokrych, bezspoinowe, systemowe np: PCI Lastogum.

Izolacje poziome podłóg na gruncie pod ścianami nadziemia i ściankami działowymi chronić pasami papy wyłożonych na 15cm poza obrys ścian.

Stosować masy i kity uszczelniające styki pionowych i poziomych płaszczyzn oraz taśmy uszczelniające wg. instrukcji producenta izolacji systemowych.

3. Sprzęt.

Dla pap stosować sprzęt opisany w pokryciach dachu, dla izolacji systemowych sprzęt wg instrukcji producenta.

4. Transport i składowanie.

Transport i składowanie zgodnie z instrukcją producentów materiałów - w opakowaniach Fabrycznych.

5. Wykonanie robót.

Wg projektu oraz opis pokryć dachowych niniejszej ST, a dla izolacji systemowych stosować instrukcje producenta, zwłaszcza w miejscach przebić izolacji przez instalacje wewnętrzne budynku.

Izolację przeciwwodną podłóg na gruncie wyprowadzić na 15 cm powyżej poziomu posadzki, zastosować taśmy izolacyjne w stykach ścian istniejących i warstw podłóg . Dla przepustów instalacyjnych należy wykonać uszczelnienia przepustów wg. producenta PCI Lastogum

6. Kontrola jakości.

Materiały bez dokumentów producenta nie mogą być stosowane. Badania obejmują

sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacją projektową i ST, sprawdzenie

właściwości technicznych z wystawionymi dokumentami producenta. Wszystkie

materiały powinny być zgodne z normami obowiązującymi.

Kontroląjakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.

Kontroli podlegają izolacje systemowe wg. Instrukcji producenta, zwłaszcza w miejscach

przebić przez instalacje wewnętrzne.

7. Obmiar.

Jednostką obmiaru jest lm2.

8. Odbiór robót.

Odbiorowi podlegają izolacje poziome ław, stóp fundamentowych, izolacje pionowe ław,
stóp i ścian fundamentowych przed ich zakryciem, przebicia przez instalacje warstw izolacyjnych, izolacje poziome podłóg na gruncie, izolacje poziome pom. mokrych. Odbiór należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą.

10. Przepisy związane.

PN -69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24625:1998. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowe. II. Izolacje poziome folii - stropy nad pomieszczeniami mokrymi

11. Przedmiot specyfikacji.

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące izolacji paroszczelne na stropach.

Specyfikacja stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją

12. Materiały.

Folia paroszczelna PE min 0,2 mm. Kleje, grunty.

Wszystkie materiały do izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.. Bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość materiały nie powinny być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

13. Sprzęt.

Stosować sprzęt zgodnie z instrukcją producenta materiału.

14. Transport.

Środki transportu: samochody skrzyniowe, przekrycie plandeką.

15. Wykonanie robót

Podkład betonowy lub cementowy, równy, bez spękań, czysty, odtłuszczony i odpylony, zatarty na gładko pod izolację z folii. Folię kleić lub zgrzewać na zakładach i kleić do podkładu montażowo paskami szer. min 5 cm w odstępie max 0,5m. Dla przewodów instalacyjnych i kratek odpływowych stosować przepusty z kołnierzami sklejonymi między warstwami izolacji, przewody w przepustach izolować sznurem nasączonym roztworem asfaltowym i kitem trwale plastycznym. Kołnierze przepustów i podkładki wzmacniające kleić na całej powierzchni z folią. Cokoliki zgodnie z projektem, stosować wyoblenia w narożach o promieniu R min 3,0 cm. Dylatacje wypełnić kitem asfaltowym trwale plastycznym. Paroizolację wykonać nad pomieszczeniami zgodnie z projektem architektury.

16. Kontrola jakości.

Materiały bez dokumentów producenta nie mogą być stosowane. Badania obejmują sprawdzenie zgodności materiałów z  ST i PN, sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi dokumentami producenta. Wszystkie materiały powinny być zgodne z normami obowiązującymi. Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji.

17. Obmiar.

Jednostką obmiaru jest lm2. Rozliczenie robót wg umowy z Wykonawcą

18. Odbiór robót.

Odbiorowi częściowemu podlegają: materiały po dostarczeniu na budowę, przygotowanie podkładu, wykonanie każdej warstwy, wykonanie szczelin dylatacyjnych i przepustów. Podkład sprawdza się co do wytrzymałości równości, czystości, dopuszczalnej wilgotności, spadków, gruntowania , usterki stwierdza się protokolarnie. Izolację sprawdza się co do ciągłości izolacji, obróbek naroży, przenikania przepustów, uszczelnienia dylatacji co do wkładek i innych materiałów uszczelniających, styk izolacji pionowej ścian z poziomą podłóg.

19. Odbiór końcowy.

Sprawdzenie ciągłości izolacji, zgodności z projektem i ST, uszkodzenia (pęcherze, sfałdowania, odspojenia, niedoklejenie zakładów).

Odbiory należy potwierdzić wpisami do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru

20 . Podstawa płatności

Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. 
Rozdział 4. - Posadzki

1.
Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania Posadzek.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

1.2 Zakres robót objętych SST.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające Wykonanie.

2 Materiały.

Do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki, kleje i materiał do fugowania

zgodnie z projektem. Stosować cokoły zgodnie z projektem .

Izolacje termiczne warstwy cementowe i betonowe zgodnie z projektem.

3 Sprzęt.

Do wykonywania robót należy użyć sprzęt: zgodny z instrukcją producenta dopuszczony przez inspektora nadzoru.

- urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą),

- wiadro z mieszadłem, wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, wałek lub pędzel malarski,

- młotek gumowy, młotek flizarski, paca zębata (3-^8 mm),

- paca do podłoża średniowarstwowego(8+-25 mm), paca gumowa do spoin,

- szpachel gumowa, gąbka, miara, poziomnica.

4 Transport i składowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Dla izolacji termicznych -w opakowaniach producenta - wg instrukcji producenta.

5. Materiały posadzkowe - w opakowaniach producenta - zgodnie z instrukcją producenta 5. Wykonanie robót

5.1. Przy wykonywaniu posadzek z płytek ceramicznych typu gres należy przestrzegać następujących zasad:

- dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm,

- płytki należy układać na klej nakładany paca z ząbkami,

- podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku

- szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane zgodnie z projektem

- spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości;

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących wymagań szczególnych:

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy,

- materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się

w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.

- do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach.

- płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością: dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie powinno przekraczać 2mm

- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

. 6. Kontrola jakości robót

6.1 Badania w czasie prowadzenia robót. Należy przeprowadzić następujące badania:

- badanie zgodności z dokumentacją techniczną.

- badanie materiałów. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami.

Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość

badanie podkładów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i lastrykowych. Dla podkładów cementowych wg. PN -85/ B -04500 min. 12 Mpa, siatki w środku grubości.

Badanie podkładów dla posadzek systemowych wg. instrukcji producenta. • badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, prosto liniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym.

Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem.

Na stykach płyt styropianowych paski papy szerokości 10 cm. Płyty styropianowe

kleić montażowo do podkładów paskami szer. 10cm , w rozstawie co 50 cm max.

Dylatacje w podłożach i podkładach wypełnić kitem asfaltowym trwale plastycznym,

a w posadzkach z Gressu stosować listwy dylatacyjne.

Badanie posadzek systemowych wg. instrukcji producenta.

5 Obmiar robót - jednostka obmiaru m2.

6 Odbiór robót.

Odbiory częściowe dotyczą przygotowania podłoży pod podłogi oraz podkładów pod izolację i posadzki każdej warstwy izolacji przeciwwodnej, paroszczelnej i termicznej, ułożenia posadzek (nawierzchni).

Kontrole dotyczące sprawdzeń materiałów, sprawdzeń, wytrzymałości, równości, czystości i wilgotności podłoży i podkładów spadków, rozmieszczenia wpustów podłogowych, dokładności połączenia warstwy izolacyjnej, przeciwwodnej, jej ciągłości, uszczelnień, dokładności obrobienia naroży i miejsc jej przebicia przez przepusty. Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami niniejszej ST .

Odbiór potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7 Zbiór norm i przepisów.

- Dla wylewek cementowych i betonowych - patrz rozdział Betonowanie

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Rozdział 5. Stolarka 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki budowlanej.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi. 2. Materiały.

Okna fasady, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne stosować zgodnie z wykazami w projekcie. Stolarkę należy dobierać po uzgodnieniu z projektantem według - wykazu stolarki okiennej.

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów. Stolarka impregnowana w częściach stykających się z podłogami, obrzeżami otworów, Ścianami.

Okucia fabrycznie zabezpieczone przed korozją, wszystkie elementy powinny posiadać

odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania w budownictwie.

3. Sprzęt.

Wiertarka, wiertła do metalu, drewna, betonu, młotek gumowy, miara, poziomnica, śrubokręt, kliny drewniane oraz inny sprzęt dopuszczony przez inspektora nadzoru.

4. Transport.

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

Transport i składowanie w opakowaniach producenta. Stosować WTWiOR-ITB

5. Wykonanie robót.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać ościeżnica, sprawdzić poprawność wymiarów ościeży przed zamówieniem i zakupem stolarki .
Stolarkę zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z projektem montażu wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę, ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na lm. wysokości okien, nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy, odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej max. 2 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

-mm przy długości przekątnej do lm,

- mm przy długości przekątnej do 2 m,

- mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

- na szerokości otworu 2-^6 mm

- na wysokości otworu 5-^9 mm

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

- zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte.

Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi i okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta, oraz projektem montażu.

6.
Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

- sprawdzenie materiałów,

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

- sprawdzenie trwałości połączeń,

sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć oraz
uszczelek, osadzenie parapetów i uszczelnienie styków z obrzeżami otworów, ścianami i obróbkami. 7. Obmiar robót.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 8. Odbiór robót.

- odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe,

- odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży,

- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą,

- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,

- luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm,

- zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów,

- otwarte skrzydło stolarki nie może się same zamykać,

- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały,

- przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuć,

- w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na użytkownika.

7. Podstawa płatność.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w umowie z Wykonawcą.

8. Zbiór norm i przepisów.

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Rozdział 6. Roboty tynkarskie

I. Okładziny.

1,
Wstęp.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.1. Zakres robót objętych ST.

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania., rodzaj podłoża i zaprawy oraz liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe, tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

2.
Materiały.

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom projektu oraz wymaganiom normy PN -90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" i aprobatom technicznym.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami Normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe"

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy

PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

3. Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw i przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport - cementu i wapna suchogasnącego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robót.

5.1 Warunki przystąpienia do robót - przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie wykonywania po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki wykonywać w temp. nie niższej niż +50° C, w niższych temperaturach jedynie po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

Zaleca się chronić świeże tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godz. dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być zwilżane wodą w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia.

      Przygotowanie podłoża. - powinno odpowiadać Normie PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach   

     przygotowanych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewn. licach na głębokość 
     5-10 mm. Powierzchnie należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
     Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć woda.

5.2 Wykonywanie tynków zwykłych-wg. Normy PN-70/B-10100 p 3.3.1. Sposób wykonania tynków jedno- i wielowarstwowych, ich grubość w zależności od kategorii powinna być zgodna z PN-70/B-10100.

Tynki zwykłe II i III kat. należą do odmian powszechnie stosowanych

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być dociskana do warstwy narzutu.

Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych - Warunki dodatkowe.

Narzut wykonywać do listew wyrównujących.

Gładź wykonywać do pasów wyrównujących.

Do wykonaniu gładzi stosować piasek przechodzący przez sito o prześwicie max
0,25 mm. Po wykonaniu gładzi, po jej związaniu wykonać gładzie gipsowe.

6.
Kontrola jakości robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać wszystkie badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy

a w szczególności jej marki i konsystencji wynika z normy PN-90/B-14501 „ Zaprawy

budowlane zwykłe".

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Badania w czasie odbioru robót.

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań: jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości podłoży, przyczepności i mrozoodporności, grubości tynku wyglądu tynku i prawidłowości wykonania powierzchni, krawędzi i naroży.

8. Warunki dodatkowe przy kontroli tynków kat IV odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - max. 2 mm w liczbie max. 2 na długości łaty 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku - pionowego max. 3 mm na całej wysokości oraz max. I mm na długości 1 m - poziomego max. 3 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi lub belkami oraz max 1 mm na dług. 1 m.

Powierzchnia tynku kat. IV f powinna być bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piaski.

Nie dopuszcza się widocznych nierówności tynku, wyprysków, spęcznień, pęknięć, wykwitów soli przenikających z podłoża, zacieków, odparzeń, pęcherzy. Minimalna przyczepność 0,025 MPA

9. Kontrola zgodności z projektem.

10. Obmiar robót.

Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, mniejszych od 0,5 m2 (drzwiczki, kratki).

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora.

11. Odbiór robót.

Obmiar podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST i wymaganiami inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z punktu dały pozytywne wyniki. Jeżeli jakikolwiek wynik z pkt. 6 specyfikacji jest negatywny należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien

zawierać: ocenę wyników badań, wykaz usterek i wskazanie możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia. 9. Podstawa płatności — wg. zawartej umowy z Wykonawcą. 10. Przepisy związane - Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-B-30020: 1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-1450I Zaprawy powszechnego użytku. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. PN-ISO-9000 - 9004 -Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
II. Tynki. Okładziny - metoda lekka mokra

1.Wstęp.

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania okładzin ściennych zewnętrznych.

1.2 Materiały.

W projekcie zastosowano metodę systemową np.: Atlas Rocker, barwiona w masie, wymagane przedstawienie prób kolorystycznych do akceptacji przez Projektanta i Użytkownika.

Przyjęto dwa kolory ścian wg. projektu architektonicznego - dla ścian powyżej cokołu, a na cokole tynk mozaikowy np: KABE gr. 3 mm.

Próby kolorystyczne do zaakceptowania przez Projektanta i Zamawiającego. Materiały na bazie 100% kopolimeru akrylu, siatka z włókna szklanego pokryta kopolimerem butadienowo —styrenowym.

Tynk barwiony w masie, listwy cokołowe z okapnikami i obrzeżne wokół otworów,

okapniki przy krawędziach poziomych nadproży.

Składowanie wg. instrukcji producenta systemu.

Wełna mineralna zgodnie z projektem -opis struktur część Architektura.

1.3 Sprzęt wg zaleceń producenta systemu.

2 Transport wg zaleceń producenta systemu.

3 Wykonanie.

Styropian  mocować na ścianach z bloczków betonu komórkowego i na cegle nakładając masę klejową paskiem wokół płyt i min. 8 placków wewnątrz, natomiast na tynku styropian należy mocować nakładając masę packą zębatą 8-10 mm na całej powierzchni.

Ponadto należy stosować łączniki zgodnie z instrukcja producenta systemu. Podłoże z tynku należy sprawdzić próbą styropianową min 8N/cm2, naprawić, wyrównać (wg ST tynków zwykłych) oczyścić i umyć, podłoże z cegły oczyścić oraz pozbawić wystającej zaprawy ze spoin i umyć. Roboty wykonywać po wyschnięciu ścian. Stosować zalecenia w instrukcji producenta systemu.

Temperatura min. ±0,5, temp. ściany max, 300 °C, chronić w trakcie wykonywania i 24 h po wykonaniu przed deszczem.

Stosować wydry dla parapetów, styki ościeżnic z materiałem ocieplającym wypełnić kitem akrylowym na gł. min. 1 cm. Połączenia parapetów z izolacja i ościeżnicami uszczelnić kitem akrylowym jak wyższe.

4 Kontrola - Badanie materiałów przy dostarczeniu na budowę . Dokonywać kontroli zgodnie z instrukcją producenta.

Kontrole obejmują: montaż rusztowań, przygotowanie powierzchni ścian, podłoży do klejenia płyt, klejenie płyt, wykonanie tynków na płytach z wełny mineralnej, wykonanie obróbek blacharskich, sprawdzenie uszczelnienia w wydrach, pod parapetami i wokół stolarki, badanie warstwy fakturowej.

5 Obmiar-jednostka obmiaru 1 m2.

6 Odbiór.

Uszczelnienie dylatacji w murach i okładzinie.

Odbiory częściowe dotyczą odbiorów podłoży i podkładów.

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu z projektem technicznym oraz wymaganiami ST i producenta systemu.

7 Płatności - wg. umowy z Wykonawcą.

10. Dokumenty - obowiązujące normy, świadectwa IRTB 530/85 , instrukcja producenta systemu.

Rozdział 7. - Roboty malarskie, sufity podwieszone, izolacje akustyczne
 I. Roboty malarskie.

1.
Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2. Materiały.

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z Projektem.

3. Sprzęt.

Do wykonywania robót malarskich należy stosować pędzle, wałki malarskie, pistolety natryskowe.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachiapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana:

- przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa dyspersyjnego,

- przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną część benzyny do lakierów C),

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować, zastosować w tym celu

fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 % procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne, olejne należy powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie. 
5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót.

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:

- roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 5°C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12-*-18 °C.

■ w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

- na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4° w skali Beauforta).

- podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

•
w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich.
6. Kontrola jakości robót.

     Zgodność z dokumentacją.

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec farby.

  Badania.

Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują:

- sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków

(z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz ziaren piasku.

sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość według 4.3.2.2 według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy.

- sprawdzanie powłok:

- powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.

- nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na lm oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.

7. Obmiar robót- jednostka obmiaru m2.

7.1 Odbiór robót.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:

- PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze."

- PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze".

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990 r.

8 Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie z Wykonawcą 10. Zbiór norm i przepisów.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

II. Sufity podwieszone, obudowy przewodów, izolacje akustyczne
 1. Wstęp.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania sufitów podwieszonych i obudów przewodów oraz izolacje akustyczne ścian. Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi.

2 Materiały.

Materiały użyte do wykonywania robót powinny być zgodne z Projektem w tym materiały izolacji termicznych i paroszczelne.

3 Sprzęt.

• wiertarka, śrubokręt, poziomica, miara, drabina, rusztowanie.

4 Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Składowanie płyt i elementów rusztu wg. instrukcji producenta systemu.

5 Wykonanie robót.

Konstrukcję nośną sufitów z płyt GKF oraz GKFI tworzy ocynkowany ruszt stalowy jednowarstwowy krzyżowy powstały przez wzajemne połączenia krzyżujących się profili. Łączenie elementów konstrukcyjnych rusztu odbywa się na zaczepy. Ruszt mocowany jest do konstrukcji stropu za pomocą zawieszeń umożliwiających płynną jego regulację, w części podlegającej nadbudowie.

Konstrukcja nośna sufitów z płyt z wełny mineralnej 60 cm x 60 cm systemowa np: typu Armstrong z profilami ukrytymi w płytach typu Tegular. Obudowy z płyt GK wykonywać jako systemowe, stosować instrukcje producenta systemu Nida - GIPS, należy wykonywać dylatację płyt od ścian i stropów min. 0,5 cm stosując systemowe listwy maskujące. Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej stosować instrukcję producenta sytemu sufitowego.

6 Kontrola jakości robót.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z dokumentacją techniczną Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty od nowa i przedstawić je do ponownej kontroli. Wymaga się stosowania instrukcji producenta systemu odnośnie kontroli rusztu w rozstawie elementów i zawiesi w stosunku do ciężaru sufitu i obudowy.

7 Obmiar robót - jednostka obmiaru m2.

8.
Odbiór robót.

Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

- wymiary elementów i ich części składowych,

- wymiary gotowego elementu i jego kształt,

- prawidłowość wykonanych połączeń,

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,

- zabezpieczenie wyroby przed korozją,

- zgodność z dokumentacją techniczną.

9. Podstawa płatności - zgodnie z umową z Wykonawcą.
10. Zbiór norm i przepisów.

Obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8 Rozdzielnica główna, wewnętrzna linia zasilająca.

Rozdzielnica główna istniejąca. Układ pomiaru energii elektrycznej bezpośredni - bez zmian.

9 Instalacja oświetleniowa.

Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodne z PN/84/E-02033 "Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym". Oświetlenie poszczególnych pomieszczeń za pomocą opraw wyposażonych w źródła światła: świetlówki kompaktowe i liniowe Instalacja oraz oprawy metalhalogenkowe kasetonowe.

10 Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa budynków wykonana zwodami poziomymi niskimi drutem stalowym ocynkowanym DFe-Zn 08mm na dachu budynku. Wszystkie metalowe części urządzeń znajdujące się na dachu przyłączone do zwodów poziomych. Jako przewody odprowadzające konstrukcja budynków.

11 Ochrona P.POŻ i BHP. Bezpieczeństwo i ppoż. budynków:

-
budynki wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane nad tablicą TG

5. Uwagi wykonawcze.

- System ochrony od porażeń - samoczynne odłączenia zasilania w układzie TN-C-S.

Skuteczność ochrony sprawdzić po wykonaniu instalacji na drodze pomiaru.

- Instalacja prowadzona w ciągach w korytkach kablowych lub w konstrukcji ścian lekkich - osprzęt montować na wysokościach: łączniki +l,4m, gniazda 0,8m.

- Standard osprzętu Uzgodnić z inwestorem -całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm -dla wykonania uziemień. Bednarka ocynkowana powinna spełniać wymagania PN-67/H-92325 .

- Odbiór materiałów na budowie. Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Składowanie materiałów na budowie materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robot z wymaganiami norm i przepisów.

